|  |  |
| --- | --- |
| ООО ″Электротехмаш″  Тел./факс: (495) 902-72-80  (916) 802-29-01, (916) 401-85-65  E-mail: Energo-tm@yandex. ru | ***ООО «Электротехмаш»*** |

**Данным сообщаем, что имеем возможность поставить запасные части для координатно-расточных станков, сообщаем цены на наиболее спрашиваемые позиции:**

**Станок 2А450**

**1. Барабан механизма разгрузки гильзы в сборе 2А450.007 (1шт на станок.)**

**2. Пружина механизма разгрузки гильзы 2450.400.030Б (2шт на станок.)**

**3. Лента механизма разгрузки гильзы 2450.400.031 (1шт на станок.)**

**4. Лента защитная 2А450.100.047А (4шт на станок.)**

**5. Лента защитная 2А450.100.106 (1шт на станок.)**

**6. Лента тормозная (стола) задняя 2А450.101.029Б (1шт на станок.)**

**7. Лента тормозная (стола) передняя 2А450.101.186 (1шт на станок.)**

**8. Лента тормозная салазок 2А450.101.062 (2шт на станок.)**

**Станок 2Д450**

1. **Барабан в сборе с тремя пружинами**

**уравновешивания шпинделя 2Д450.400.049 (1шт на станок).**

1. **Пружина уравновешивающая шпиндель 2Д450.400.054 (3шт на станок.)**

**3. Лента механизма разгрузки гильзы 2450.400.031 (1шт на станок.)**

**4. Лента защитная (салазки) 2А450.100.106 (1шт на станок.)**

**5. Лента тормозная (салазки) 2Д450.110.007 (2шт на станок.)**

**6. Лента тормозная (стола) 2Д450.110.025 (1шт на станок.)**

**7. Лента тормозная (стола) 2Д450.110.082 (1шт на станок.)**

**Станок 2В440А**

**1. Барабан механизма разгрузки гильзы в сборе 2В440.400 СБ (1шт на станок)**

**2. Пружина механизма разгрузки гильзы 2450.400.030Б (2шт на станок.)**

**3. Лента механизма разгрузки гильзы 2450.400.031 (1шт на станок.)**

**4. Лента тормозная (стола) задняя 2В440.106.016А (1шт на станок.)**

**5. Лента тормозная (стола) передняя 2В440.106.012А (1шт на станок.)**

**6. Лента тормозная салазок 2В440.106.082А (2шт на станок.)**

**7. Масштаб продольный в сборе (ось Х) в чугунном корпусе**

**8. Масштаб поперечный в сборе (ось Y) в чугунном корпусе**

**Станок 2Е440**

**1. Барабан механизма разгрузки гильзы в сборе 2В440.400 СБ (1шт на станок)**

**2. Пружина механизма разгрузки гильзы 2450.400.030Б (2шт на станок.)**

**3. Лента механизма разгрузки гильзы 2450.400.031 (1шт на станок.)**

**4. Лента тормозная (стола) задняя 2Е440А.20.00.332 (1шт на станок.)**

**5. Лента тормозная (стола) передняя 2Е440А.20.00.326 (1шт на станок.)**

**6. Лента тормозная салазок 2Е440А.20.00.380 (2шт на станок.)**

**7. Масштаб продольный в сборе (ось Х) в чугунном корпусе**

**8. Масштаб поперечный в сборе (ось Y) в чугунном корпусе**

**Станок 24К40СФ4**

1. **Лента для защиты направляющих 65Г-3П-Ц-0,3х100х1700 ГОСТ 21996-76 (4шт на станок.)**

**Станок 2431**

**1. Пружина уравновешивания шпинделя 3.30.01.00.254.0.0 (1шт на станок.)**

**Т/ф (495) 902-72-80, (963) 672-72-04 , (916) 401-85-65, (916) 802-29-01.**