⁠⁠⁠⁠    Любое помещение кроме дровяного сарая нуждается в отоплении. А уж баня тем и более. Ну и горячая вода,  куда же без нее.  Если любитель бани крутой, как кипяток. то он может обойтись и без горячей воды, но это, скорее, исключение.
    
        Основных варианта два.    Первый: - можно получить энергию от отходящих газов (дыма). Для этого нужен эфективный теплообменник, который устанавливается в дымоход. При этом печь должна быть соответствующей мощности или помещение для отдыха должно быть не очень большим. Этот вариант испытан и дает очень хороший результат. Большим плюсом является то, что отходящий дым остывает и после теплообменника не представляет угрозы для потолка и кровли. Ведь у банной печи больше половины  энергии улетает в небо и пожары не редкость.
                                                      Второй: - можно поставить отдельный источник тепла. Назовем его котел. Совсем не обязательно покупать для этого двухконтурный котел. Любой водогрейный агрегат можно научить отапливать и готовить комфортную горячую воду одновременно, даже кастрюлю.
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       Второй: - можно поставить отдельный источник тепла. Назовем его котел. Совсем не обязательно это должен быть котел, как таковой, тем более газовый, тем более двухконтурный . Любой водогрейный агрегат можно научить отапливать и готовить горячую воду одновременно, даже кастрюлю. При этом и душ будет и водопровод-то не обязателен.
      Главный критерий для выбора варианта - это цена. Она может отличаться кратно, при этом, можно получить сложную и неповоротливую систему, требующую постоянного пригляда.
       Второй основной критерий - это удобство и эффективность. То есть, минимум эмоциональных и физических затрат на подготовку бани и максимум удовольствия от результата. Еженедельная баня не должна быть в тягость.
      Важный вопрос, а чем топить печь? Дрова или газ. Многие считают, что дрова это романтично и по-настоящему. На самом деле газ позволяет сберечь силы и время. Подготовка не будет обременительной. Среднее время разогрева бани два часа и это время можно потратить на что - то ещё, кроме колки дров, уборки мусора и подкидывания поленьев.
     Но.... для дровяной печи не требуется трудных разрешений и согласований, только дрова.
     Но.... для людей, которые в ТЕМЕ, газификация бани - проблема вполне решаемая, без лишних формальностей и беготни по инстанциям.
ЕСЛИ НА УЧАСТКЕ ЕСТЬ ГАЗ, ЗАВЕДУ ЕГО В БАНЮ.
ИЗГОТОВЛЮ ЧУГУННУЮ ПЕЧЬ В ПАРНУЮ ПОД ДРОВА ИЛИ ГАЗ

                                   

